(Назад)

Глава 11.

Сборка и устранение ошибок.

Это была длинная дорога, но вы сделали это. Наконец вы готовы собрать вашего большого Добсонианца в первый раз. Вы возбуждены и хотите все собрать как можно скорее, чтобы увидеть первый свет. Будьте благоразумны — убедитесь в том, что все готово. Вы же не хотите застопориться на пол пути, когда обнаружится, что нужно еще что-то сделать. Используйте следующий перечень, чтобы убедиться что все компоненты, которые вам нужны, готовы к сборке.

Оптика: Главное и второе зеркала на руках. Несмотря на то, что вы временно установили зеркала для определения длины трубок каркаса, но по большей части, они все еще жду своего часа в гараже.

Зеркальная клеть: Хвостовые врата прикреплены к зеркальной коробке. Плавающая клеть и петля установлены. Вентилятор прикручен к задней стороне зеркальной клети и провода, выключатель и батареи уже установлены и работают.

Вторая клетка: Вторая клетка собрана. Визир на месте, крестовина и держатель второго зеркала установлены, и вы прикрепили пазы для крепления трубок к нижнему кольцу. У вас есть Телрад или видоискательный телескоп под рукой, готовые к установке.

Зеркальная коробка: Установочные блоки выровнены, подклинены и привинчены на место, а зеркальная клеть уже установлена. За исключением нескольких точек, дерево обработано покрытием по вашему выбору.

Каркасные трубки: Вы измерили длину каркасных трубок и нарезали их точно на два дюйма длиннее. Они одинаковой длины. Вы проверили что они хорошо сидят в установочных блоках, прикрепленных к зеркальной коробке и точно определили их ориентацию.

Боковые держатели: Вы уже сделали боковые держатели и прикрепили их к зеркальной коробке. Вы проделали великолепную работу и они точно концентрические.

Качалка: Болт вращения соединяет качалку и платформу основания. Боковые держатели и нижние удерживающие тефлоновые подушки на месте. Вы уже обработали поверхности качалки и платформы основания по своему выбору и можете сказать, что они выглядят привлекательно.

Покрытие: Напоследок вы уже подумали о том, чтобы сделать покрытие, но (если вы мужчина) если вы типичный шовинист, то до сих пор вероятно надеетесь, что найдется женщина доброволец, которая сошьет вам его. Это глупо. Изготовление покрытия для телескопа это дело мужчин названное «ткацким искусством». Не откладывайте это в долгий ящик.

Когда все части телескопа находятся на вашем верстаке в состоянии, описанном выше, вы готовы к сборке. Если что-то еще не готово, тогда закончите работу, а после уже приступайте к окончательной сборке. Даже если это касается покраски. Вы же не хотите закапать черной краской главное зеркало, не так ли?

Внимательно читайте инструкции. Есть несколько вещей, которые вы, вероятно, захотите сделать заранее — отцентрировать главное зеркало, установить второе зеркало в держатель и так далее. Если вы отложите эти вещи на несколько дней, то это поможет вам в будущем.

Одно последнее замечание перед сборкой: приготовьте место для хранения компонентов. До сборки, если части запылятся, вы можете просто смыть с них грязь. Когда главное зеркало установлено в зеркальную коробку, а второе зеркало установлено во вторую клетку, то будет лучше выбрать место хранения телескопа в чистоте, сухости, не пыльном месте.

Займите субботу или воскресенье, когда у вас будет время сделать всю работу при дневном свете. Внимательно читайте все инструкции. Собирайте телескоп медленно и осторожно сначала, затем проделайте это еще раз в ночное время. После пары попыток, вы обнаружите, что сможете делать это за несколько минут. Но не спешите слишком! Вы только повредите телескоп, себя или получите плохие изображения вследствие плохой юстировки. Несколько дополнительных минут позволят вам убедиться, что все сделано как нужно и избавят вас от возможных последующих неприятностей.

11.1. Последние приготовления.

Если вы планируете транспортировать ваш телескоп в фургоне или трейлере, то сделайте скат для выкатывания качалки и зеркальной коробки наружу и внутрь вашего транспортного средства. Длинная 1 х 12 дюймов чистая сосна превосходно подходит. Чистая, значит без сучков, спрашивайте в магазине именно такую. Скаты, сделанные из 1 х 12-дюймовой сосны прочны, достаточно широки, чтобы скатываемая единица не зарулила в сторону и при этом плоские доски довольно удобно и просто хранить. Вы конечно заплатите дороже за чистую сосну, но сейчас не время быть скупердяем! Обычные 2 х 10-дюймов доски также хорошо подходят.

До начала первой сборки, пометьте один конец трубок, как конец, которым они будут вставляться в установочные блоки. Достаточно удобно сделать это можно, обернув концы трубок в бумагу. Причина этого в том, что концы трубок, зажимаемые в установочные блоки обычно слегка деформируются. А отметив, какими концами нужно вставлять трубки в установочные блоки, вы избежите затруднений в последующих сборках.

Приобретите хорошую лестницу. Шести футовая лестница превосходно подходит для 20-дюймового телескопа, а восьми футовая отлично работает с 25 дюймовым. Мы предпочитаем деревянные или стекловолоконные лестницы алюминиевым. Холодной ночью алюминий становится слишком холодным для рук.

11.2. Установка оптики.

В Добсонинце с каркасной трубой вы устанавливаете оптику один раз и затем она остается в телескопе. Пока сохраняется возможность удаления оптики, то каждый раз, когда вы поднимаете главное зеркало из клети, вы подвергаете его риску, т.к. можете или уронить или разбить его. Тем более, что существует очень малая вероятность того, что вам придется делать это часто. В конце концов вы можете даже мыть зеркало, когда оно в клети. Когда вы устанавливаете зеркало, думайте о том, что делаете это на постоянку. В Крэйговском Добсонианце не существует лучшего места для зеркала, чем в зеркальной клети.

11.2.1. Центрирование главного зеркала.

До того, как устанавливать главное зеркало его нужно «отцентрировать». Это очень важно, поскольку без этого невозможна точная юстировка. Все отражающие телескопы только выигрывают от центрирования, а с быстрыми зеркалами (с низким диафрагменным числом) такой выигрыш очень значителен.

Для определения точного центра главного зеркала, вам нужна сделать круглый шаблон вашего зеркала из плотной бумаги. Оберточная бумага превосходно подходит. Картон еще лучше. Вы можете использовать подобный шаблон, чтобы защитить поверхность зеркала, когда вы устанавливаете крепления и защелки безопасности на зеркальной клети. Картонный шаблон предлагает лучшую защиту в случае «Отвертка выпала из кармана и прямо на зеркало» сценария. Также, когда, когда вы рисуете окружность, картон лучше держит компас чем бумага.

При помощи стержневого компаса прочертите окружность с диаметром вашего зеркала на картоне. Не следует это делать на глазок при помощи простого карандаша — вам необходимо делать это при помощи компаса, чтобы точно знать расположение центра. Вырежьте шаблон ножницами. Увеличьте центральное отверстие, где находится компас, чтобы пропустить кончик маленького карандаша.

Осторожно положите шаблон на зеркал и аккуратно разместите, чтобы края совпали. В случае с быстрыми зеркалами (низкое диафрагменное число) аккуратность максимально важна. При помощи карандаша отметьте центр зеркала через отверстие в шаблоне. Одной маленькой точки вполне достаточно: все, что она делает это отмечает центр зеркала. Уберите шаблон и сохраните его на будущее.

В идеальном мире этот небольшого пятнышка вполне достаточно. В мире реальном, такое пятнышко слишком мало, чтобы его можно было разглядеть, во тьме, когда вы смотрите через Чеширский юстировочный окуляр. Дело в том, что ваше глазное яблоко слишком мало для этого.

Поэтому, чтобы преодолеть эту проблему, отверстие усиливается. Знаете такие маленькие бумажные кружки, которые вы лижете и наклеиваете на отверстие в странице чтобы не дать бумаге порваться. Из них получаются прекрасные центральные пятна.

Пойдите и купите пачку таких бумажных колец в вашем местной лавке дешевых товаров. Вам нужен всего один для телескопа. Подумайте о сотне оставшихся в пачке, их вам хватит на всю оставшуюся жизнь. Покрасьте одну сторону кружка в черный цвет при помощи стойких чернил. Оближите противоположную сторону и приклейте к центральному пятну, сделанному на зеркале.

Да, возможно вы измажете слюной зеркало, когда будете это делать. Но не волнуйтесь, в любом случае три или четыре дюйма в центре в любом случае находятся в тени второго зеркала. Просто это выглядит неряшливо при солнечном свете, когда ваши друзья будут оценивать вашу работу. Если же вы попробуете исправить положение и почистить поверхность, то лишь наведете еще большую грязь. Лучше оставьте как есть.

Позднее, когда вы будете юстировать оптику вы увидите темное пятно в Чешире и темное кольцо в главном окуляре. Его будет довольно легко увидеть во время движения, так как само пятно довольно большое. Когда кольцо полностью окружает площадь Чешира юстировка проведена правильно. Поскольку пятно будет вписано в кольцо, если вы чуть сместитесь в сторону, это будет наглядно видно. Юстировка зеркала таким образом будет быстрой и аккуратной. Маленькое пятнышко, приклеенное к зеркалу держится очень крепко, даже когда вы моете зеркало.

11.2.2. Центрирование второго зеркала.

Для того, чтобы добиться точной юстировки необходимо также отцентрировать второе зеркало. Маленького пятнышка черной краски на поверхности зеркала вполне достаточно. Это позволяет вам отцентрировать второе зеркало при помощи визира. Используя инструмент визирной нити, вы ориентируете второе зеркало до тех пор, пока пятнышко на втором зеркале не будет лежать ниже визирной нити.

Определение центра эллипса довольно хитрая задача. Для того, чтобы помочь вам в этом мы включили рисунок 11.2 для самого распространенного размера зеркал с отмеченными центрами. Сделайте фотокопию этого рисунка в масштабе 1:1[1] и вырежьте нужный вам шаблон. Проделайте булавочное отверстие в центре и пометьте через него второе зеркало при помощи маркера. Поверх этой отметки затем нанесите каплю черной краски (не используйте наклеек). Положите второе зеркало в безопасное место до тех пор, пока краска не высохнет.

Если вы решите сместить второе зеркало, то вам нужно будет поместить центральное пятно в месте смещения диагонального зеркала, вместо геометрического центра. Центр смещения будет в 1,414 раза больше расстояния смещения, поэтому смещение 0,167 дюйма станет центр смещения на расстоянии 0,24 дюйма. На нашем шаблоне отмерьте расстояние центра смещения по главной оси и поставьте там отметку. Ориентировать шаблон нужно таким образом, чтобы центр смещения был как можно ближе к окуляру, чтобы конец второго зеркала образовывал тупой угол. Даже на самых больших телескопах, центр смещения это только часть дюйма.

Если вы строите ваш телескоп аккуратно и точно установили визир, отметка поможет вам установить высотное расположение второго зеркала, ориентируя зеркало то ближе то дальше от главного зеркала. Делается это при помощи гаек на обратной стороне центральной ступицы на крестовине. Если визир или крестовина установлены не точно, тогда визирная нить и пятно покажут вам проблему и вы сможете ее исправит.

11.2.3. Установка главного зеркала.

Ослабьте гайки на двух болтах, которые держат петлю. Вытащите петлю таким образом, чтобы она свободно располагалась вокруг двух нижних боковых шпилек, в стороне. Убедитесь в том, что болты петли все еще наживлены на пару оборотов, поскольку вам придется затягивать их туже немного позднее.

Ослабьте запирающие гайки на верхних защелках зеркала и уберите их в сторону. Они не должны блокировать зеркало. Ослабьте гайки на верхних двух смещенных от центра шпилек и поверните их таким образом, чтобы дать зеркалу максимум пространства для установки.

Похлопайте себя по карманам и уберите из них все, что может упасть на зеркало. Это просто удивительно, как ручки, карандаши, гаечные ключи, ключи на цепочке и иже с ними обладают способностью в самый неподходящий момент выскальзывать из карманов и падать на зеркало. Глубоко вдохните. Поднимите главное зеркало, отнесите к зеркальной коробке и опустите его в клеть в коробке. Проверьте что зеркало точно по центру и покачивается немного, убедитесь, что все части клети свободно двигаются и позволяют зеркалу плавать.

Поместите шаблон для определения центра на зеркало. Это защитит зеркало от падения ручек, очков, гаечных ключей и капель пота. Теперь вы можете расслабиться, самая трудная часть сделана.

Далее пропустите петлю над двумя смещенными от центра шпильками и разместите ее между сторонами зеркала и шпильками. Оставьте пока в ослабленном состоянии. Поверните две нижних боковых шпильки внутрь, так чтобы было расстояние в 1/8 и ¼ дюйма между петлей вокруг зеркала и боковыми шпильками.

Очень важно оставить это пространство. Назначение боковых шпилек в том, чтобы удерживать зеркало в зеркальной клети, когда ваша машина подпрыгивает на ухабах по дороге и когда вы катите зеркальную коробку на ручной тележке. Боковые шпильки не должны контактировать с зеркалом во время наблюдения. Если зеркало касается шпилек, приспособьте петлю соответственным образом или поменяйте расположение шпилек. (Мы расскажем больше по этой теме позже, когда вы закрепите петлю). Затяните гайки, удерживающие боковые шпильки.

Защелки зеркала также не должны с ним контактировать. Их работа заключается в том, чтобы удержать зеркало, если зеркальная коробка случайно наклонится вперед. Установите их в от 1/8 до ¼-дюйма от поверхности зеркала. Разместите защелки над зеркалом и затяните стопорные гайки.

К этому моменту петля должна свободно обертывать зеркало. На часть зеркала, которая располагается в нижней части петли наклейте кусочек двухсторонней бумаги. Прижмите петлю таким образом, чтобы она равномерно распределилась по стеклу над и под ним. Функция этой бумаги в том, чтобы предотвратить петлю от соскальзывания с зеркала, когда телескоп направлен прямо вверх. Оставьте петлю свободной. Вы закрепите ее, когда телескоп будет полностью собран.

Удалите шаблон с зеркала и поместите защитный чехол на зеркальную коробку. Главное зеркало установлено в зеркальную коробку.

11.2.4. Установка второго зеркала.

Вам не нужен полностью собирать весь телескоп, чтобы выполнить данное действие. Все что вам нужно это вторая клетка. Удалите держатель второго зеркало с крестовины.

Начните с прикрепления шнура безопасности ко второму зеркалу. Подойдет крепкий нейлоновый шнур длиной 24 дюйма и с двумя узлами на одном конце. Поместите шнур в центре задней стенки второго зеркала и закрепите его силиконовым клеем. Дайте 24 часа на то, чтобы клей схватился.

Этот шнур безопасности предохраняет второе зеркало от выпадения из клети и падения на главное зеркало, а это будет очевидной катастрофой. Вдобавок, прикрепляя шнур к крылу крестовины, этим мы обеспечиваем поддержку всего держателя зеркала, что позволяет нам не волноваться лишний раз при его установке и креплении.

Мы не осознаем, что в любой момент второе зеркало может выскользнуть из клети. Однако, когда вы перемещаете своего Добсонианца в темноте по земле, это вполне реально. Будьте умны и прикрепите страховочный шнур.

Когда клей засохнет, поместите зеркало в рукав держателя. Вставьте белый полиэстровый ватин в задней части зеркала в рукав. Ватин аккуратно держит зеркало в держателе. Пропустите шнур сзади держателя и прикрепите рукав к установочной плате. Установите держатель зеркала на втулку крестовины. Затяните свободный конец шнура вокруг одного из крыльев крестовины.

Если вы живете во влажном климате, то прочитайте сначала Раздел 11.3.2.3. Намного проще установить нагреватель сейчас чем позднее.

Поместите юстировочную смотровую трубку в визир и установите держатель второго зеркала, так чтобы центральное пятно было под визирной нитью смотровой трубки в визире. Затяните гайки с каждой стороны втулки крестовины. Проверьте свою работу, убедившись, что втрое зеркало безопасно размещено в держателе и что держатель надежно прикреплен на крестовине. Вы же не хотите чтобы что-то отвалилось, даже не смотря на то что у вас есть страховочный шнур. Будет благоразумно проверить зеркало после поездки по неровной дороге.

11.2.5. Закрепление петли.

Ваш телескоп должен быть полностью собран, прежде чем вы сможете закрепить петлю. Вернитесь к этому разделу, когда выполните всю сборку. (Мы напомним вам).

Для соответствующей работы телескопа, необходимо, чтобы ваше зеркало было правильно подвешено на петле. До того, как вы начнете регулировать петлю, зеркало располагается на двух нижних боковых шпильках. Когда зеркало находится на двух шпильках, трение между стороной зеркала и шпильками означает что вы не отюстировали зеркало как следует, и вдобавок зеркало слегка деформируется вокруг шпилек, искажая изображение.

Для проверки или регулирования петли направьте телескоп на горизонт приблизительно под углом в 150, не ровно горизонтально, но при этом достаточно низко чтобы у вас был удобный доступ до задней стенки хвостовых врат. Проверьте, чтобы петля правильно располагалась вокруг зеркала. Мало вероятно, что петля может соскочить с зеркала или скрутиться, но если все же это произошло, вам необходимо ориентировать телескоп точно вверх, удалить защитный чехол и, получив таким образом доступ к зеркальной коробке, поправить.

Всегда регулируйте натяжение петли со стороны хвостовых врат. Никогда не делайте этого со стороны зеркальной коробки, поскольку в этом нет необходимости и кроме того это рискованно. Вам понадобятся два 9/16-дюймовых винта для регулировки петли. Чтобы подвесить зеркало на петле, натяните двумя поворотами материал петли на левом болте и зафиксируйте его. Чтобы сделать это, поверните головку болта и затяните гайку на внутренней стороне хвостовых врат. Запор установлен.

Теперь переходите к болту петли с правой стороны. Придержите головку болта гаечным ключом и затяните гайку. Поворачивайте болт до тех пор, пока зеркало не поднимется над двумя боковым шпильками. Поднимайте зеркало до тех пор, пока оно почти не коснется верхней боковой шпильки.

Зафиксируйте болт в этом положении, затянув гайку. Проверьте, что зеркало хорошо подвешено, легким нажатием кончиков пальцев на его заднюю стенку. С телескопом почти в горизонтальном положении, вы должны иметь возможность толкать зеркало и при этом оно должно свободно плавать на плавающей системе треугольников.

Если зеркало стопорится одной из боковых шпилек, ослабьте гайки на болтах регулировки и поверните мешающую шпильку от зеркала. Зеркало должно располагаться на петле, а не на боковых шпильках.

Перед началом каждого наблюдения проверяйте насколько правильно зеркало располагается в петле. На это потребуется совсем не много времени, чтобы убедиться, что зеркало ведет себя правильно. Возможно вам понадобится всего раз в год подтягивать петлю для нормального натяжения. Если вы живете в климатических условиях с большим перепадом сезонных температур, то петля может слегка сжиматься и расширяться и вам будет необходимо делать сезонные подстройки. Проверка занимает несколько минут и настройка также несколько минут. Не пропускайте проверку.

11.2.6. Юстировка оптики.

До на чала наблюдения вам необходимо ориентировать или «юстировать» вашу оптическую систему. Цель юстировки заключается в том, чтобы главное, второе зеркала и окуляр лежали на правильной линии и давали хорошие изображения. Конечно, первое время юстировка может быть трудной и отнимать много времени, но спустя несколько месяцев вы станете превосходным специалистом в этой области.

Вы можете думать, что юстировка начинается с главного зеркала, поскольку главное зеркало самая важная часть оптической системы, однако, это может удивить вас, но это не так. Юстировка делается задом наперед, начиная с визира и шаг за шагом приближаясь к главному зеркалу. Причина этого в том, что того, как юстировать важную оптику, все менее важные оптические части должны превосходно работать. Если вы будете делать все именно таким образом, то все будет легко и просто.

Для быстрой и эффективной юстировки, вам необходимы юстировочные инструменты. Вы можете сделать их самостоятельно или купить. К примеру Текроновские инструменты, что есть в продаже превосходно работают и стоят не больше чем среднего качества окуляр. Установка юстировочных инструментов состоит из двух устройств: смотровой трубки и «Чеширского окуляра».

Смотровая трубка это длинная трубка с визирной нитью, установленной на одном конце и небольшим смотровым отверстием на другом. Визирная нить и смотровое отверстие расположены точно в центре смотровой трубки. Чеширский окуляр это короткая трубка со смотровым отверстием в ней и маленьким, плоским зеркалом, размещенным под углом в 450 внутри смотрового отверстия.

Регулировка визира слева и справа. Делайте это дома на кухонном столе. С помощью рулетки измерьте находится ли втулка крестовины точно в центре клетки. Если это не так, тогда центр крестовины можно отрегулировать при помощи винтов на концах крыльев. Удалите держатель второго зеркала и временно установите длинный болт или длинный штырь с винтовой нарезкой во втулку крестовины. Подберите болт того же диаметра как и стержень держателя, обычно 3/8-дюйма. Установите смотровую трубку в визир. Посмотрите в нее. Визирная нить должна быть точно по центру болта. Не волнуйтесь о верхе и низе, сейчас нас интересует только лево и право. Ослабьте крепежные винты визира и подклиньте его так, чтобы визирная нить была по центру болта. Удалите болт. Отметьте короткую линию карандашом на внутренней поверхности Кайдекса, прямо напротив того, куда показывал визир. Это левая и правая ориентация визира.

Регулировка визира вверх и вниз. Вставьте смотровую трубку в визир изнутри второй клетки. Другими словами, смотровое отверстие должно быть внутри клетки и наравне с Кайдексом. Измерьте расстояние от верхнего деревянного кольца второй клетки вниз к центру смотрового отверстия. Отмерьте то же расстояние вниз от визира и отметьте пятнышком белой краски по линии, сделанной раньше карандашом. Переустановите смотровую трубу в визир с наружной стороны клетки как обычно и посмотрите на белое пятнышко. Если пятно лежит не на пересечении нитей, то подклиньте соответственно визир. Используя тонкие полоски дерева или пластика под визиром ориентируйте таким образом, чтобы визирное пятно указывало на белое пятно. Поздравляем! Теперь визир ориентирован по оптической оси сверху, снизу, слева и справа. На рис. 11.9 показано что вы должны увидеть.

Сделав это однажды, будет не плохо проверять хотя бы раз в год правильность настройки.

Ориентация второго зеркала. Вы также можете это сделать дома. Для начала определите центр второго зеркала, как это описано в Разделе 11.2.2. Установите второе зеркало в держатель, а держатель на крестовине. Поместите смотровую трубку в визир и посмотрите в нее. В увидите, что второе зеркало находится в несколько странном положении. Поверните держатель, чтобы увидеть лицевую сторону зеркала. Используя удерживающие гайки на стержне держателя двигайте его верхи и вниз пока центральное пятно на поверхности второго зеркала не будет точно на пересечении смотровой трубки.

Ориентируйте зеркало таким образом чтобы зеркало было точно лицом к вам. Смотрите рис. 11.10, где показано чего нужно добиться.

Когда второе зеркало центрируется по визиру, нужно, чтобы внешний край держателя второго зеркала должен быть концентрической формы к внутреннему краю смотровой трубы. Однако вы не можете доверять глазу, чтобы определить правильность концентрической формы. Вместо этого положитесь на установку центрального пятна на пересечении визирных нитей. Проверяйте, что второе зеркало правильно центрировано каждый раз во время юстировки оптики.

Расположение второго зеркала. На этом этапе вам нужно будет ориентировать второе зеркало относительно главного зеркала, поэтому телескоп должен быть собран. Однако при этом вам не нужно темное время суток и вы можете сделать все при дневном свете.

Вставьте смотровую трубу. В отражении на втором зеркале вы увидите нижний конец телескопа, возможно смещенное от центра в одну или другую сторону, как показано на рис.11.11.

Использую установочные болты на верхней стороне держателя, ориентируйте второе зеркало до тех пор, пока центральное пятно на главном зеркале не будет позади центрального пятна на втором зеркале. Это значит, что центр главного зеркала должен также лежать на пересечении визирных нитей смотровой трубки.

В зависимости от конструкции держателя второго зеркала, ориентация второго зеркала может иметь несколько иной центр. Поэтому измените наклон зеркала, найдите новый центр и затем уже ориентируйте его. Убедитесь, что на втором зеркале отмечен центр и оно точно расположено перед тем, как идти дальше.

Ориентация второго зеркала может измениться, если вы едете по неровной дороге или случайно ударите или уроните вторую клетку. Перепроверяйте ориентацию перед каждым наблюдением.

Ориентация главного зеркала. Когда в остальном все установлено как нужно, вы готовы к тому, чтобы юстировать главное зеркало. Установите Чеширский окуляр в визир. Поскольку нет необходимости в темном времени суток для ориентации главного зеркала, то будет хорошей мыслью проверить юстировку сразу, как только телескоп будет собран. Намного проще юстировать зеркала в дневное время, чем в ночное.

Когда вы посмотрите в Чешир вы увидите центральное пятно главного зеркала в центре поля зрения. В отражении на главном зеркале вы увидите крестовину и держатель второго зеркала. Вместе с изображением второго зеркала вы увидите отражение юстировочного инструмента, который вы используете. В самом центре вы увидите смотровое отверстие, через которое вы смотрите через черное пятно. См. рис. 11.12.

Поворачивая юстировочные болты сзади главного зеркала, ориентируйте его таким образом, чтобы отражение черного пятна было позади центрального пятна на главном зеркале. Поскольку центральное пятно имеет отверстие в собственном центре, вам нужно поместить пятно в мертвый центр главного зеркала. Вот так.

Однажды ориентированное, главное зеркало обычно остается очень близко к нужному положению от одного наблюдения к другому. Поездки по не ровным дорогам, толчки и тряска установки и любопытные пальцы других телескопостроителей могут изменить юстировку главного зеркала. Поскольку это занимает всего несколько минут, проверяйте юстировки перед каждым наблюдением. Если оно остается намертво в одном положение, это превосходно, но если это не так, то нужно всего несколько минут, чтобы вернуть все в исходное положение.

Звездная проверка юстировки. Как только опустится тьма, определите умеренно яркий объект высоко в небе, установите средний визир и убедитесь, что изображения звезд круглые. Покрутите визир убедитесь, что дифракционные кольца на внутреннем и внешнем фокусе на изображении звезд правильной концентрической формы. В начале вечера обозрение может искажать картинки звезд в бесформенные пятна. Если отражения звезд ассиметричные, проверьте расположение зеркала в петле, что оно не касается боковых шпилек и что зеркало свободно двигается в поддерживающей системе. Если все в порядке, перепроверьте юстировку.

На протяжении всей ночи время от времени проверяйте качество отражений звезд. Нет ничего сложного в такой проверке: после того как вы закончите наблюдать слабо видимые галактики, направьте телескоп на звезды по близости и проверьте, до сих пор ли они круглой формы. Если вы чувствуете необходимость провести полный звездный тест, тогда в разделе 4.7. описано как это делается. С хорошо установленной оптикой, очень приятно видеть чистый воздушный диск и идентичные звездные изображения снаружи и внутри фокуса. Словно ваш телескоп говорит вам: «Я готов для любых наблюдений, испытай меня».

11.3. Установка, использование и разборка.

Спустя время вам станет знакома каждая часть вашего телескопа. Вы будете добавлять новые устройства и штуковины специального назначения и весь процесс сборки станет для вас второй натурой. Однако, когда вы впервые собираете ваш телескоп, вам нужно делать это при дневном свете, чтобы ясно видеть чего ж вы вытворяете.

Представляем вам несколько правил, которые вы вызубрить и использовать каждый раз при сборке телескопа.

1. Защита главного зеркала. Убедитесь что защелки главного зеркала на месте для предотвращения выпадения зеркала. Во время сборки оставляйте защитный чехол на зеркальной коробке.

2. Защита второй клетки. Будьте осторожны при подъеме и установке второй клетки. Никогда не кладите вторую клетку на скользкую поверхность. Мягкий, хорошо выстиранный чехол на вторую клетку помогает ей быть чистой.

3. Защита трубок каркаса. Каркасные трубки точные части вашего телескопа. Никогда не используйте их как рычаги или не кладите их на землю там, где люди могут наступить на них.

4. Уважайте вес вашего телескопа. Зеркальная коробка и качалка очень тяжелы. Будьте осторожны когда переносите их. Никогда не вставляйте пальцы между движущимися частями телескопа.

5. Радуйтесь вашему телескопу. Каждый раз во время сборки, уделяйте себе несколько мгновений на то, чтобы напомнить себе что у вас очень точный, искусно сделанный, превосходный инструмент. Радуйтесь гладкости сборки всех частей. Гордитесь инструментом, который может взять вас с собой к самому краю вселенной.

11.3.1. Сборка.

В зависимости где и когда вы будете его использовать, телескоп может храниться в гараже или на крыльце или в кузове фургона или трейлера. Зеркальная коробка должна качалке/платформе основания с защитным кожухом на ней. Вторая клетка, каркасные трубки, скаты ручные тележки, лестница и другие вспомогательные вещи должны быть в безопасном месте позади зеркальной коробки, качалки и платформы основания в сборке. Деликатные части, как Телрад, видоискатель или цифровые круги и окуляры должны храниться в коробке с мягкими стенками или специально сделанной для этого коробке.

1. Установка скатов. Если вы транспортируете телескоп в транспортном средстве, то вам понадобятся скаты. Скаты это две длинные 2 х 10 сосновые доски.

2. Крепление ручных тележек. Прикрепите ручки тележки таким образом, чтобы при поднятии их, сторона зеркальной коробки, которая сверху, должна быть лицом к вам . Если сделаете это по-другому, то зеркальная коробка выскользнуть из качалки, упасть на землю и сломаться. Если вы поднимаете за лицевую сторону, высокая конечная доска качалки предотвратит зеркальную коробку от падения. Когда вы транспортируете телескоп, то можете отпустить ручки пока везете его. В этом случае вторая клетка превосходно разместится между ручками.

3. Поднимание и качение. Это так просто — поднять ручки на несколько дюймов и катить зеркальную коробку, качалку и прикрепленную платформу основания из хранилища по плоской удобной поверхности. Время начала наблюдения зависит лишь от вашей скорости.

4. Удаление ручек. Отнесите ручки обратно в хранилище или транспортное средство. Если вы оставите лежать их рядом, то в темноте кто-нибудь может на них наступить.

5. Предупреждающий красный флаг. Если вы не установили главное зеркало, не собирайте телескоп. Без установленного зеркала, труба чрезвычайно не сбалансирована. Один маленький толчок и весь телескоп может грохнуться вниз. И конечно, убедитесь что защитный чехол на месте.

6. Установка восьми каркасных трубок. Установите их в кленовые установочные блоки на зеркальной коробке. Аккуратно затяните болты. Трубки взаимозаменяемы за одним исключением: две из них имеют черную пленку. Поместите их к боковым держателям. Вы должны пометить один конец каждой трубки, как конец, которым они вставляются в установочные блоки и удостоверяйтесь всегда, что вы вставляете трубку именно этим концом в установочные блоки.

7. Поставьте лестницу рядом с телескопом. Лестница при этом должна быть достаточно далеко в стороне, чтобы вы могли повернуть основание качалки без того, чтобы удариться в лестницу.

8. Подготовьте вторую клетку. Проверьте, чтобы все защелки на второй клетке были готовы. Например, если вы используете кулачковые рычаги, проверьте цилиндрические гайки выровнены по концам плоскодонных болтов. Проверьте, что ничего не ослабло и не упало с клетки.

9. Предупреждающий красный флаг. Проверьте что защитный чехол находится на зеркальной коробке. Если люди вокруг наблюдают за тем, как вы устанавливаете телескоп, они могут попросить у вас разрешения взглянуть на зеркало. Не забудьте надеть защитный чехол.

10. Установка второй клетки на трубки. С четырьмя клиновыми зажимами в сборке, свисающими с их шнуров, вскарабкайтесь на лестницу, держа вторую клетку и установите ее наверху каркасных трубок. Делая это, будьте осторожны! Не повредите вторую клетку о концы трубок. Ночью вы можете держать во рту маленький фонарик, чтобы обе руки были свободны и вы могли видеть что творите.

11. Проверьте вторую клетку. Клиновые защелки должны свободно свисать со второй клетки. Убедитесь, что вторая клетка должным образом располагается на верху всех восьми трубок. Убедитесь, что визир расположен с нужной стороны. Откреплять, двигать или поворачивать вторую клетку до нужного положения не слишком хорошо.

12. Вставьте клинья защелок. Каждый клин проходит между двумя каркасными трубками. Пропустите болт с кулачковым рычагом через отверстие в нижнем кольце второй клетки, вставьте сцепной штырь через отверстие в болте, а затем через кулачковый рычаг. Вы можете отрегулировать положение кулачкового рычага на болту для достижения необходимого контакта с клином.

13. Наденьте легкий чехол. Если у вас есть легкое покрытие, сделанное из нейлона, вы можете надеть его просто как большой носок. Убедитесь, что визир полностью накрыт и сделайте отверстие в ткани под него и затяните конец над визиром. Расправьте ткань таким, образом, чтобы она располагалась от верхних поверхностей и к земле. Пропустите два длинных шнура вокруг двух верхних деревянных блоков на зеркальной коробке. Проденьте два шнура через боковые держатели и затем затяните их вокруг блоков.

14. Прикрепление видоискателя или Телрада. Убедитесь, что ваш видоискатель надежно прикреплен или, что ваш Телрад безопасно размещен и все четыре защелки закреплены, до того, как вы удалите защитный чехол.

15. Подвигайте телескоп кругом. Когда вы это делаете, следите за тем, чтобы ничего не соскальзывало, не смещалось, не грохотало, не скрипело или не падало. Проверьте как сидит каждая трубка. Это займет всего несколько мгновений.

16. Проверьте петлю зеркала. Направьте телескоп на 150 над горизонтом. Мягко надавите на середину задней части зеркала. Если зеркало хорошо расположено на петле, оно должно слегка поддаться вперед под давлением и вернуться на место, когда давление пальцев будет убрано. Смотрите Раздел 11.2.5 для описания всех деталей.

17. Удалите защитный чехол. И в конце концов, ваше драгоценное зеркало открывается звездному свету. В дневное время держите телескоп подальше от ориентации на солнце. Никогда не используйте большого Добсонианца для наблюдений за солнцем.

18. Вы готовы к наблюдению. Направьте телескоп, подвиньте лестницу, вскарабкайтесь на нее, вставьте окуляр и визир. Первый свет! Особый момент.

11.3.2. Использование телескопа.

Здесь представлены некоторые советы по использованию телескопа в разных условиях. С этими случаями вы будете сталкиваться часто, потому что они занимают большую часть в установке и разборке телескопа. После нескольких наблюдательских сессий вы будете готовы сами добавить свои предложения в этот список.

11.3.2.1. Баланс.

Если ваш телескоп каждый раз при смене окуляра смещается вверх, добавьте небольшой вес ко второй клетке. Есть множество способов это сделать. Если нужен небольшой вес, просто установите дополнительные батареи внутрь Телрада. Чтобы вы ни делали, убедитесь в том, чтобы безопасно прикрепили веса к телескопу, что они не смогут ослабнуть и свалиться на главное зеркало.

Если вы добавляете существенный вес на вторую клетку — поисковый телескоп или тяжелую комбинацию окуляр-и-Барлоу — добавьте вес позади главного зеркала. Помните, что с каждым добавленным фунтом на вторую клетку, вам нужно добавить 5 фунтов к хвостовым вратам.

Для постоянного «укрепления» применяются стальные полоски из местной сварочной мастерской. Попросите у них 1 ½-дюйма шириной ни ¼-дюйма толщиной плоские полоски. Ели у вас 20-дюймовый телескоп, попросите нарезать их на четыре кусочка по 20 дюймов длиной, а для 25-дюймового телескопа спрашивайте 25-дюймовой длины. Просверлите два 3/8 отверстия сквозь них, диаметром под два крепежных болта, которые держат хвостовые врата, прикрепленными к зеркальной коробке через верхнюю перекладину.

Замените верхние крепежные болты на хвостовых вратах на более длинные, подходящие по длине для использования необходимого количества дополнительных полосок. Не волнуйтесь, хвостовые врата не упадут, когда вы удалите верхние болты. Размещение дополнительного веса в этом месте эффективно и не мешает, но все равно это дополнительный вес, который вам предстоит таскать.

Мешочки, наполненные дробью, также представляют собой превосходный противовес и вы можете легко наполнять или уменьшать количество дроби по необходимости. Пришейте застежки к мешочкам и прикрепите их позади телескопа. Эти пижонистые одно или двух- фунтовые веса, которые бегуны используют для тренировок или другие хорошие противовесы могут быть добавлены на телескоп и вы будете чувствовать себя, как полуночный бегун.

Для наибольшей фиксации можете добавить тяжелую цепь к хвостовым вратам. Закажите в хозяйственном магазине очень тяжелую цепь 5 или 6 футов длинной, пару S-крюков и маленький рым-болт для крепления S-крюка. Начните с цепи, которая весит 10 фунтов. Просверлите маленькое отверстие через верхнюю планку хвостовых врат и пропустите через него рым-болт. Проверьте что болт не мешает ориентированию телескопа прямо вверх. Смотрите рисунок 11.21, чтобы увидеть, как это работает.

Когда вы собираетесь на наблюдения, прикрепите один конец цепочки к рым болту при помощи S-крюка. Оставьте свободную часть цепи просто лежать на земле, как если бы телескоп был направлен вверх. Изменением места крепления цепи вы можете сбалансировать ваш телескоп в разных ситуациях.

11.3.2.2. Удерживающие поверхности.

Два или три раза в год наносите обычный силиконовый автомобильный воск (такой как например Turtle Wax) на ламинаты внизу качалки и на боковые держатели. Воск уменьшает трение и делает движение телескопа более гладким.

Зачистите ламинатные поверхности растворителем, нанесите автомобильный воск и равномерно разотрите по поверхности. После нанесения воска, обрызгайте защитным покрытием удерживающие поверхности. Подобные защитные покрытия легко доступны в большинстве хозяйственных магазинов или складах. В результате вы получите маслянистое ощущение хорошего Добсонианца.

Если вы занимаетесь наблюдениями в пыльных местах, тефлоновые подушки могут загрязниться. Это затрудняет скольжение по ним и делает телескоп менее регулируемым. Для восстановления гладкого хода телескопа, сотрите пыль с подушек и ламината при помощи влажной тряпки и растворителя. После чистки нанесите свежее покрытие автомобильным воском и защитным напылением.

Если телескоп трудно управляем по азимуту, еще немного подклиньте центральную подушку вращения на платформе основания. Попросите друга помочь вам убрать зеркальную коробку из качалки и поставить ее на землю. Вы можете оставить зеркало в коробке и поставить коробку на юстировочные болты прямо на землю вполне безопасно.

Когда вы двигаете зеркальную коробку, будьте осторожны, не ударяйте выставленную часть главного зеркала. Удалите азимутный болт гаечным ключом и уберите качалку в сторону. Положите пару кусочков картона под центральную подушку. К сожалению это лишь временная мера. Подклинивания таким образом достаточно, чтобы телескоп мог свободно вращаться, но при этом он становится шатким. Вам нужно будет поэкспериментировать еще, чтобы добиться желаемого трения.

11.3.2.3. Роса.

Во влажных климатических условиях на втором зеркале может образовываться роса. Вы можете высушить второе зеркало обдуванием теплым воздухом при помощи электрической сушилки или 12-вольтового нагревателя, но сырой ночью роса может снова образоваться через пять минут.

Хороший способ предотвратить образование росы состоит в размещении длинного «нагревательного провода» — нихромный провод помещенный в фиберглассовую трубку — в задней части второго зеркала, между стеклом и полиэстеровой прокладкой. Для питания пропустите провод вверх по одной из трубок каркаса ко второй клетке. Важно: используйте 12-вольтовый источник питания. Нагревательный провод также хорошо работает на Телрадах и видоискательных телескопах. Провод может предотвращать появление росы, но если поверхность уже стала влажной, нагревательный провод обычно не может удалить росу.

Как только вы установите нагревательный провод, вы услышите, как люди будут говорить: «А не нагревает ли провод само второе зеркало?» Ну, в общем так и есть — вы нагреваете второе зеркало, поэтому оно не может достигнуть температурного равновесия. Они упертые люди. Но по крайней мере, вы можете производить наблюдения при помощи вашего телескопа пока остальные температурные пуристы занимают очередь, чтобы взглянуть через ваш телескоп, поскольку их покрыты росой!

11.3.2.4. Вентиляция.

Без вентилятора на хвостовых вратах может потребоваться несколько часов, прежде чем зеркало сравняется с температурой окружающего воздуха. Найдите 3-дюймовый 12-вольтовый вентилятор на радио барахолке за 10 баксов или новый на складе за 20 баксов. Для мощного вентилятора хорошо подходит автомобильный аккумулятор или Porta-Pak. Подойдут также перезаряжаемые батареи, которые вы можете прикрепить к хвостовым вратам, чтобы исключить размещение шнура питания и вместе с ним потенциальную угрозу опрокидывания.

Включите вентилятор как только установите телескоп. А сами в этом время можете заняться юстировокой главного зеркала, выпить чашечку кофе и пересмотреть ваши планы по наблюдениям на грядущую ночь. Выключите вентилятор. При работе вентилятора в течении полу часа, 20-дюймое зеркало достигает температуры, достаточной для того, чтобы давать хорошие изображения.

Если у вас в месте наблюдения есть возможность подключиться к обычной электросети, то можете использовать обычный домашний вентилятор, прикрепленный к хвостовым вратам и с его помощью обдувать главное зеркало. Вентилятор не панацея, он просто ускоряет обычный процесс охлаждения. Со временем, ночной воздух охладит зеркало еще сильнее и изображения станут еще лучше. Вам возможно не захочется проводить наблюдения при включенном вентиляторе, поскольку он создает турбулентные потоки, и картинки будут искажаться.

Если вы решите приостановить наблюдения и немного вздремнуть, снова включите вентилятор. Если ночь станет еще холоднее, вентилятор ускорит охлаждение зеркала. Выключите его, когда вернетесь к наблюдениям.

В местах с высокой влажностью ориентируйте телескоп на запад и оставьте вентилятор работающим, когда собираетесь уснуть на всю ночь. Вентилятор и тепло от восходящего солнца на задней части главного зеркала, вдвоем помогут предотвратить образование росы на главном зеркале.

11.3.2.5. Меры предосторожности.

Пока вы собираете телескоп, он очень раним. Вы можете защитить его и людей пришедших посмотреть несколькими простыми мерами предосторожности.

1. Остерегайтесь прямого солнечного света. Для лучшей безопасности убедитесь, что чехол всегда на месте днем. Телескопы с большой апертурой могут загореться за несколько секунд, если солнечный свет попадет на главное зеркало. Неосторожные наблюдатели или даже просто кто-то проходящий мимо может пострадать, если на него попадет сфокусированный солнечный свет. Никогда не проецируйте изображение солнца на бумагу, конус света от главного зеркала настолько горяч, что может расплавить или даже поджечь вторую клетку. Пожалуйста будьте осторожны.

2. Остерегайтесь ветра и дождя. Средний бриз может толкать ваш телескоп подобно гигантскому флюгеру. Если погода выглядит угрожающе, будет мудрым разобрать телескоп. Положите вторую клетку в транспортное средство и оставьте нижнюю часть в поле, накрыв ее чехлом. Каркасные трубки защищены от непогоды, поэтому можете оставить их на месте. После окончания дождя вытрите трубки, чтобы влага не попала на главное зеркало.

3. Избегайте перемещать полностью собранный телескоп при помощи ручной тележки. Если вы поднимете ручки тележки, то полностью собранный телескоп может выпасть из качалки и рухнуть на землю. Нормально двигать телескоп на расстояние в несколько футов, пока ручки тележки опущены. Если можно, то попросите друга придержать телескоп, когда вы будете поднимать ручки тележки и катить его.

4. Никогда не оборачивайте телескоп прозрачной пленкой. В некоторых частях страны температуры под прозрачной пленкой или в закрытом автомобиле могут достигать 2000 F. Прозрачная пленка хорошо пропускает солнечный свет, но не дает теплу уходить. Если вы обернете телескоп прозрачной пленкой и солнце будет на него светить, в результате, образовавшийся эффект теплицы может расплавить Кайдекс на второй клетке. И даже хуже того, клей на фанере может тоже расплавиться и стечь, произойдет отслоение.

5. Дайте воздуху свободно циркулировать. В дневное время обертывайте ваш телескоп таким образом, чтобы воздух мог свободно в нем циркулировать. Голубая пленка прекрасно для этого подходит и она доступна в хозяйственных магазинах. Серебристая пленка стоит дороже, но она вместе с тем отражает тепло. Если вы держите телескоп охлажденным, то скорее сможете начать наблюдения с наступлением темноты.

6. До того как двигать телескоп убедитесь, что все безопасно закреплено. Убедитесь, что ничего не отвалится и не свалится на зеркало. Это просто удивительно, как случайные прохожие, дети и даже опытные наблюдатели (те, кто лучше знают) любят «поиграть» с вашим телескопом, когда вас нет поблизости. Винты могут быть ослаблены, а не затянуты. Обычное дело. Возможно потому, что вы владелец самого большого телескопа какой они когда-либо видела и они хотят видеть, как он работает. Несколько мгновений инспектирования состояния телескопа позволят предотвратить непоправимые поломки.

11.3.3. Разборка.

В начале расчистите площадь, куда вы будете класть компоненты вашего телескопа. Если вы планируете хранить части в фургоне или трейлере, напомните себе о правильном расположении компонентов на хранении. А до этого в сторонке на земле временно сложите все компоненты до погрузки в транспорт. Если на этой площади находятся люди, попросите их отойти назад, чтобы вы могли свободно двигаться. Самая последняя вещь, которая вам нужна, это когда вы на пол пути на лестнице несете вторую клетку, а в это время набивается кучка любопытных очевидцев к вашей лестнице и начинает задавать вам разные вопросы.

1. Установите защитный чехол. Вы же не хотите что-нибудь случайно уронить на главное зеркало. Всегда устанавливайте чехол, когда не занимаетесь наблюдениями.

2. Удалите все, что может выпасть. Это включает в себя окуляр, Телрад, легкое покрытие и пакет с чипсами, который вы прикрепили ко второй клетке. Опустите визир в самое низкое положение.

3. Удалите легкое покрытие. Ослабьте удерживающие петли и освободите веревки. Снимать покрытие с телескопа все равно что снимать большой носок. Будьте осторожны и не повредите при этом визир.

4. Ориентируйте телескоп прямо вверх. Даже не думайте о том, чтобы удалять вторую клетку до тех пор, пока телескоп не будет ориентирован прямо вверх. Если вы удалите вторую клетку, когда телескоп находится под углом, нижний конец и каркасные трубки сразу перевесят и быстро ориентируют телескоп прямо вверх, возможно повредив телескоп или поранив вас.

5. Поставьте лестницу рядом с телескопом. Оставьте достаточно пространства, чтобы качалка могла свободно вращаться по азимуту.

6. Освободите кулачковые рычаги. Начинайте с освобождения кулачкового рычага ближайшего к вам. Также вытащите сцепной штырь. Поверните телескоп по азимуту на 900 и освободите следующий кулачковый рычаг и штырь. Подобным образом освободите все четыре рычага.

7. Снимите вторую клетку. Возьмитесь за нижнее кольцо второй клетки обоими руками по бокам и слегка потрясите ее и потяните вверх. Все защелки отпадут и повиснут на своих шнурах. Убедитесь, что все четыре защелки полностью освободились и висят на шнурах. Если это не так, потрясите вновь.

8. Спустите вторую клетку вниз по лестнице. Будьте осторожны и не ударяйте вторую клетку.

9. Прикрутите все кулачковые рычаги. На все кулачковые рычаги прикрутите болты, чтобы не потерять их в поле.

10. Удалите восемь каркасных трубок. Если трубки выходят трудно, освободите их, осторожно покачивая.

11. Прикрепите ручную тележку. Убедитесь в том, что верх зеркально коробки ориентирован лицом к вам до того как поднимать и катить тележку.

12. Вытрите влагу. Если компоненты влажные, протрите их насухо полотенцем. Если покрытие влажное, то сделайте себе памятку в уме, положить его в сушилку для одежды как только вернетесь домой. Не оставляйте никакую часть телескопа влажной более чем на несколько часов.

13. Безопасно запакуйте компоненты. Зеркальная коробка и качалка/платформа основания располагаются в транспортном средстве в первую очередь, за ними следуют остальные компоненты. После небольшой практики, разборка будет занимать у вас три или четыре минуты.

Лучший способ хранить каркасные трубки заключается в помещении их в трубу 8-дюймового диаметра. Гальванизированные печные трубы можно найти в большинстве хозяйственных магазинов. Более легкой альтернативой является опалубочная труба или сонотруба, тоже самое можно использовать для труб Добсонианцев с не большой апертурой.

11.4. Чистка оптики.

Один раз в год или около того, но только если она становится действительно запачканной, вы должны мыть оптику. Для этого даже не нужно вынимать зеркало из зеркальной коробки — просто промыть и прополоскать его прямо в клети. Если на зеркала осела пыль, не нужно ничего делать. Пыль не имеет никакого влияния на улавливание света или отражающую способность зеркала, а слишком частое мытье поверхности не приносит требуемого эффекта, так как пыль довольно скоро все равно оседает на ней. Однако, в течении года загрязняющие вещества и вредные поллютанты аккумулируются на поверхности и вам нужно смыть их.

Люди склонны излишне суетиться насчет мытья зеркал, но в действительности это не так уж хлопотно и сложно. Секрет заключается в том, что следует мыть зеркало прямо в телескопе. Вынимание зеркала наружу не приводит ни к чему иному, как к риску уронить его. Оно вам надо? Вот что вам нужно, чтобы помыть ваше главное зеркало в телескопе:

1. Дистиллированная вода (3 галлона).

2. Бутылка с распылителем.

3. Стерильная, безворсовая, хлопковая тряпка.

4. Моющее средство.

5. Рулон бумажных полотенец.

6. Два обычных мягких полотенца.

Процедура следующая:

1. На ровной поверхности собираем телескоп без защитного покрытия. Нижнюю часть качалки обкладываем парой полотенец для удержания воды. Необходимо расположить их так, чтобы телескоп мог свободно вращаться без зеркала или располагаем нижний юстировочный болт на полотенцах. (Если вы установили азимутный датчик высоты в качалку для цифровых кругов, вы должны удалить его, чтобы не повредить водой).

2. Направьте телескоп примерно на 200 от горизонта. Проползите внутрь каркасный трубок и наклонитесь над главным зеркалом. Прополоскайте зеркало, используя для этого бутылку с распылителем, наполненную дистиллированной водой. Вода пройдет по всей поверхности вниз, смывая тяжелые частицы пыли и грязи и стечет на полотенца, расположенные ниже. Расслабьтесь, вода не повредит дерево внутри зеркальной коробки. Она высохнет за пару часов.

3. Растворите каплю моющего раствора в одной четверти дистиллированной воды. Если вы используете более чем одну каплю или две, то у вас останутся мыльные разводы на стекле. Поверните телескоп прямо вверх, чтобы зеркало лежало максимально ровно. Налейте мыльный раствор на лицевую часть зеркала, чтобы покрылось две трети поверхности. Поскольку зеркало имеет форму мелкой чаши, раствор останется в ней.

4. Используя стерильную хлопковую тряпку, растирайте раствор по кругу, круговыми движениями, работая от центра зеркала наружу. Не прикладывайте давления. Веса самой тряпки вполне достаточно. Почаще меняйте тряпку. Повторите этот процесс два или три раза до тех пор, пока вся поверхность зеркала не будет убрана. Мыльная вода, стекающая вниз по сторонам зеркала, по петле в зеркальную клеть не причинит им вреда.

5. После чисти зеркала, поверните телескоп на 20 градусов над горизонтом и дайте мыльной воде стечь на полотенца. Снова пролезьте внутрь каркасных трубок. Начиная сверху и продвигаясь вниз смойте остатки мыльной воды при помощи дистиллированной воды из распылителя. Прополоскайте зеркало по меньшей мере три раза.

6. После того как вода стечет, снова поверните телескоп вертикально и аккуратно промокните остатки воды несколькими бумажными полотенцами. Ключевое слово здесь «промокните». Если вы приложите усилие и будете тереть, то поцарапаете поверхность зеркала, поскольку бумажные полотенца обладают абразивностью. Не старайтесь промокать все капли, просто основные из них.

7. При помощи стерильной хлопковой ткани аккуратно вытрите несколько оставшихся капель. Начиная сверху и двигаясь к низу. Меняйте тряпку как только она становится слишком влажной.

Вот и все. Вы закончили и у вас теперь очень чистая оптика. Уберите полотенца и оставьте телескоп ориентированным точно вверх, пока качалка и зеркальная клеть полностью не высохнут.

Чистить второе зеркало намного проще. Мойте его прямо в держателе по той же технологии, что и главное зеркало. Дайте воде стечь с низа держателя. Полиэстеровое уплотнение под стеклом нужно сушить несколько часов. После того, как вы помоете зеркала в телескопе, вам не нужно будет устанавливать их снова и делать новую юстировку.

11.5. Устранение ошибок.

На протяжении от начала жизни вашего телескопа и во время тех лет, что вы будете его использовать, вам нужно научиться решать проблемы, которые могут возникать. Но не волнуйтесь, несколько минут и проблема устранена.

11.5.1. Слишком маленькие визирные салазки.

В первый раз, когда вы собираете ваш телескоп, каркасные трубки должны быть на 2 дюйма длиннее чем необходимо. В результате может быть довольно трудно или даже невозможно установить визир достаточно далеко, чтобы можно было использовать ваши окуляры. Кроме того, поскольку мода на окуляры меняется, вы можете приобрести окуляр, для фокусировки которого нужен визир, располагаемы более далеко внутрь.

Но это не повод для беспокойства. Вам нужно лишь подогнать ваш телескоп под окуляр, который вы хотите использовать. С 2-дюймовым окулярами вы можете сделать это, обрезав концы каркасных трубок. Идея подрезания концов трубок состоит в том, чтобы подрезать их так, чтобы окуляр, требующий более длинного визира получал нужное изображение и с вашим визиром. Обрезка труб при помощи трубореза доступна в большинстве хозяйственных магазинов за 20 баксов. Убедитесь в том, что подрезали все трубки одинаково. Удаляйте лишь ¼ дюйма за один раз и сверяйтесь с окуляром.

Если вы хотите поставить 1 ¼ окуляр, который не достигает фокус, вы можете избавить себя от проблем, заказав низко профильный 2 на 1 ¼ - дюймовый адаптер. Это даст вам еще пространства для визира, если вы не хотите укорачивать трубки.

11.5.2. Трубки и блоки.

Дерево меняет свои свойства под воздействием влажности и температуры. И с сезонными изменениями, каркасные трубки могут не точно ориентировать свои концы в пазах на второй клетке, делая ее установку затруднительной. Вы легко можете скорректировать это подклиниванием установочных блоков до тех пор, пока трубки не займут подобающее им положение.

Поместите трубки в их установочные блоки и затяните крепежные болты. Проверьте трубки. Если часть трубок не точно ориентированы относительно других ослабьте два крепежных винта на этих блоках и поместите под него бумагу или тонкий картон. Подложите его и поворотом крепежных винтов отрегулируйте точность положения трубки.

Иногда установочный блок не может безопасно закрепить каркасные трубки. И снова это результат влияния влажности и температуры. Могут быть два случая, либо отверстие больше, либо оно меньше чем нужно.

Для уменьшения размера отверстия, можно выложить внутри несколько слоев полиуретана. Используйте маленькую кисть и приклейте их ровно. Избегайте потеков клея.

Для увеличения отверстия, оберните слой бумаги вокруг конца трубки. Пометьте трубку и запомните на каком парном блоке нужно сделать тоже самое. Проблема с деформацией установочных блоков заключается в том, что невозможно изготовить блоки, которые бы избегали климатического влияния в некоторых частях страны.

Для увеличения контакта с блоками, покройте концы трубок силиконовым спрэем. Когда вы наносите спрэй, делайте это с подветренной стороны и подальше от телескопа. Вы же не хотите, чтоб силиконовый спрэй попал на оптику.

Если пенно-покрытие на трубках скользит вверх и вниз по трубкам, удалите их. При помощи клея закрепите это покрытие. Если это звучит неряшливо, тогда оберните несколькими дюймами двухсторонней клеящейся бумаги между трубкой и покрытием с каждой стороны. Это займет всего несколько минут.

11.5.3. Телескоп и влажность.

Дождь и роса (особенно «кислотная роса», преобладающая в городских и индустриальных местах) враги телескопа. Если оптика покрылась росой или стала влажной не прикасайтесь к росе. Дайте ей высохнуть самостоятельно или используйте нагреватель или портативную сушилку, чтобы удалить ее, но никогда не трите оптику, чтобы вытереть ее. Вы поцарапаете поверхности.

Однако, остальные поверхности телескопа могут и должны вытираться полотенца после тяжелой росы. Вытирание деревянных и металлических поверхностей продлевает срок их службы и предотвращает действие кислоты и ржавчину.

Мебельная полировка может использоваться для защиты деревянных поверхностей и придает им лучший вид, но никогда не наносите полировку спреем, если только сначала не удалили всю оптику. Аэрозоль имеет поганое свойство оседать на ней. Для применения полировки, сначала отойдите от телескопа, затем нанесите полироль на тряпку, а затем отполируйте деревянные части этой тряпкой.

Зеркала большой апертуры редко не покрываются росой. Они являются хранилищами росы. Роса это хроническая проблема в большинстве влажных районов страны. Это происходит, когда телескоп хранится в гараже или сарае и зеркало становится холодным ночью. Восходит солнце, принося с собой тепло. С увеличением тепла влажный воздух конденсируется на холодном стекле. Если роса случается ежедневно, то даже низкая концентрация поллютантов в росе может быстро разрушить покрытие.

Роса также случается в трейлерах и закрытых транспортных средствах. Этому может помочь открытие дверей, чтобы солнце не могло сильно нагреть воздух и парковка в тени.

В гараже или сарае, которые имеют электрическую проводку, установите 15-ваттную лампочку под зеркало и качалку. Воздух должен свободно циркулировать вокруг лампочки, а сама она не должна контактировать с какой-либо частью телескопа. Не используйте лампы мощнее 15-ти ватт. Когда телескоп в гараже, оставьте лампочку на постоянку. Это обеспечит легкое нагревание и предотвратит росу.

[1] Поскольку данный рисунок взят из книги в формате *.djvu, не берусь утверждать, что в данном случае масштаб 1:1 будет уместен, впрочем, все может быть. (Прим. пер.)

(Назад)