(Назад)

Глава 2.

Планирование вашего телескопа.

Когда вы изготавливаете свой телескоп, лучше потратить время на планирование расходов предшествующих конструированию. В идеале, планировать что-либо нужно постепенно — лучше в то время, когда ваши мечты и энтузиазм в постройке телескопа объединятся в четкий план, когда вы точно будете знать, что готовы работать.

В это время вы решаете насколько большим должен быть ваш телескоп, как вы будете его строить и как будете использовать его когда он будет готов. Вы можете хотеть действовать быстро, идти напролом — валяйте, будьте стремительны — но притормозите и лучше изучите эту главу. В конце концов, разве вы не хотите знать, во что ввязываетесь?

Давайте начнем с маленького сценария. Сейчас вечер после длинного рабочего дня. Ужин окончен и вы сидите дома на вашем любимом диванчике. Вечерние облака убежали с небес и небо стало превосходно чистым. И вот… у вас есть еще силы тащить ваш телескоп мечты в темное место? Вы готовы устанавливать его в темноте? Вы чувствуете энтузиазм сделать пятьдесят подъемов и спусков по 12-футовой лестнице? Как вы будете себя чувствовать, ожидая обратную долгую дорогу домой?

Думаете, вы будете чувствовать себя виноватыми в том, что ваш прекрасных большой телескоп собирает пыль вместо звездного света? Вы все еще чувствуете очарование работы с телескопами? Вам лучше подумать о том, что ваши супружеские обязанности гораздо приятнее чем занятия астрономией.

Если это звучит так, словно мы пытаемся озадачить вас, будьте уверены это не так. Скорее мы хотели бы, чтобы вы задумались о том, что будет значить постройка телескопа в вашей жизни. Мы скорее хотели бы видеть вас счастливым с маленьким телескопом, чем несчастным с большим.

Поэтому наш совет вам: если у вас нет ни малейших опасений, тогда стройте телескоп до 18-дюймов. Если же у вас серьезные сомнения, тогда сделайте 8-дюймовый или 10-дюймовый телескоп. Маленькие телескопы проще использовать и, если вы обнаружите в себе интерес к постройке с одержимостью маньяка, то всегда сможете сделать больше. Главная цель в постройке телескопа должна быть простота использования и тогда вы сможете заглянуть за пределы вселенной.

Ну хватит Дзена изготовления телескопа. Если вы решили строить телескоп, Секция 2.3 этой главы очень важна. Почему? Мы расскажем о том, какой последовательности вы должны придерживаться, изготавливая, и соединяя компоненты вашего телескопа. Другие главы дадут вам детальное описание, как завершить различные этапы конструкции, но здесь вы изучите, что делать сначала, что потом и так далее. Сейчас мы знаем что вы можете построить телескоп в любом случае и не в силах остановить вас, но причина, по которой написана эта книга, состоит в том, чтобы избавить вас от множества проблем и бесполезной потери времени. Изучайте ее вдумчиво и мы думаем вы не пожалеете об этом.

Таблица 2.1. Горькая правда, препятствующая постройке Телескопа Мечты.

Апертура (дюймы) | Общий вес (фунты) | Высота окуляра (футы) | Стоимость оптики (на 1997г в $)
8 | 40 | 4 | 200 – 400
12 | 75 | 6 | 500 – 800
15 | 100 | 5,5 | 900 – 1800
18 | 120 | 6,5 | 1500 – 2500
20 | 150 | 8 | 1700 – 3000
25 | 250 | 10 | 3500 – 6000
30 | 400 | 12 | 4500 – 8000
36 | 575 | 15 | 10000 – 15000
40 | 800 | 16,5 | Попробуйте догадаться

2.1. Не телескопные – телескопные соображения.

Когда вы строите телескоп, это становится частью вашей жизни — а в случае большого Добсонианца — большей частью вашей жизни. Каким-то образом вам нужно заниматься и другими делами, у вас дома и в автомобиле. Это не всегда просто и находится в прямой зависимости от того насколько большой телескоп вы собираетесь строить. Также нужно учитывать и мнение вашей семьи. Вы действительно хотите построить большой телескоп или может вы и ваша семья будете счастливы с маленьким телескопом, который легко можно брать с собой и он будет не так дорог. Эти важные соображения не нужно игнорировать.

И так, предлагаем вам несколько вопросов, которые вы должны задать себе. Тут нет ничего сложного и не нужно отвечать на них по порядку. Если вы уже наблюдатель или строили телескопы раньше, то наверняка у вас уже готовы ответы. Подобное планирование поможет вам оценить то, действительно ли вам нужен большой телескоп.

1. Какие у вас привычки в настоящее время? Даже если вы уже многие годы любитель астроном, это не говорит о том, что вы обязательно хотите большой телескоп. Скрупулезно обдумайте то, чем вы действительно занимаетесь, когда идете заниматься наблюдениями. Если ваши интересы распространяются не дальше знакомых и близких астрономических друзей земли, таких как — Андромеда, Туманность Ориона — тогда большой телескоп может усложнить ваше хобби, не принеся ощутимого результата. Но если вы одержимый и вам уже не хватает возможностей вашего небольшого телескопа, так как вы ищете слабовидимые, удаленные, малые хорошо известные объекты, тогда вам нужен большой телескоп.
2. Где вы собираетесь наблюдать? Если вы живете в городе или пригороде, вы можете брать с собой телескоп по крайней мере иногда. Лучшими местами для наблюдений служат клубные обсерватории, дворы деревенских друзей и маленькие участки земли на фермах, парковочные площадки и парки, обочины дорог и огороженные участки. Где бы вы ни были, вы должны чувствовать себя в безопасности максимально комфортно.
3. Как вы собираетесь транспортировать телескоп? Следующая задача это, как вы будете транспортировать телескоп к месту наблюдения. Даже если вы упакуете большой телескоп в маленький автомобиль, останется ли в нем место для других пассажиров? Для палатки, печки, кухонных принадлежностей и спального мешка? Все это может не поместиться в ваш семейный автомобиль, начинайте задумываться о фургонах, грузовиках и мини-трейлерах.
4. Где вы будете хранить телескоп? До того, как вы начнете изготовление, задумайтесь о том, где будете его хранить. Гаражи, подвалы, чердаки, крыльца, сараи и обсерватории на заднем дворе самые распространенные места хранения. Хранилище должно быть подходящим по высоте. Обдумайте, как вы будете перемещать телескоп из хранилища до места наблюдения. Не помешают ли вам ступеньки? Перетаскивания тяжелой экипировки вверх и вниз по лестницам вполне достаточно, чтобы убить любое желание заниматься наблюдениями.
5. Что случается «следующем утром»? Огромный враг астрономов любителей это сон, или скорее недостаток сна. Когда у вас есть действительно большой инструмент, вы не удовлетворитесь наблюдением в течении какого-то часа — вы будете тратить на это все ночи. Простое знание того, что после того, как вы поздно ложитесь спать, вам придется еще и вставать, чтобы отправить детей в школу и потом протащить себя через весь рабочий день, стараясь не уснуть, может отвратить вас от наблюдений. Вам нужно разработать для себя расписание по которому сможете отсыпаться по утрам, иначе не заводите себе большого телескопа.
6. Как насчет цены? И хотя, зеркало это единственная дорогая вещь в телескопе, все же вы скоро поймаете себя на том, что выписываете чеки за хорошую, крепкую фанеру, алюминиевые трубки, лак, окуляры и еще множество вещей. Лучше распланировать все заранее, чем остаться без денег на половине работы. Будьте уверены, что вы договорились обо всем с вашей супругой до того как психологически готовиться к постройке телескопа — плюс грузовик — помните что почти любой автомобиль может меньше чем небольшой трейлер и это все вам нужно.
7. Как насчет общей стоимости? Не удивляйтесь, когда ваша супруга решит потратить сумму равную телескопу на его (ее) собственные нужды. Или дождетесь, что дети потребуют часть семейного бюджета, отделенного на ваше хобби! Решение строить большой телескоп вашей мечты может обойтись вам дороже, чем просто один телескоп.

Испытайте большие Добсонианцы на какой-нибудь звездной вечеринке. Вы когда-нибудь наблюдали через большой телескоп? Если нет, то там вы сможете это сделать. Каждый год проводятся дюжины звездных вечеринок, где вы можете наблюдать через разнообразные телескопы, включая большие Добсонианцы: Риверсайд, Стеллафан, Зимняя Звездная Вечеринка, Астрофест, Техасская Звездная Вечеринка, Плоскогорная Звездная Вечеринка… список все растет и растет. Сверяйтесь о времени и месте проведения по журналу «Небо и телескоп». Если вы не любитель подобных собраний, то посетите хотя бы одну из них. Потратьте весь день, рассматривая телескопы. Инспектируйте их. Двигайте их. Задавайте вопросы. Потратьте всю ночь смотря через телескопы. Смотрите, изучайте, оценивайте и наблюдайте.

Есть на подобных мероприятиях и свой минус. Информируем вас, пытаясь развеять ваши сладкие мечты, о том как это происходит на самом деле. Холодная, влажная, насыщенная жуками ночь под прекрасным небом. Холодные ночи. Безоблачные ночи. Ночи, когда идет дождь, а палатка протекает. Утра, когда автомобиль не хочет заводиться. Не сменится ли радостное возбуждение наблюдателя тяжелыми ссорами?

Если вы пойдете на звездные вечеринки, вы увидите великие телескопы. Вы увидите также телескопы, которые работает не очень правильно. Вы увидите качающиеся и трясущиеся телескопы. Вы попробуете наблюдать через телескопы, которые не вполне сбалансированы. Вы будете наблюдать через телескопы, которые дают не четкие изображения. И это не беда, как телескопы, которые резко падают.

Вы также поймете насколько в действительности огромен «Самый большой». Просто сделайте некоторые наброски, при этом помня о том, что 10-ти футовая труба еще не слишком длинная, а 175 фунтов веса это не слишком тяжело. Мы хотим, чтобы вы вообразили себе те усилия, что вы будете тратить на вашем заднем дворе и оценили свои силы и терпение. Мы не хотим напугать вас — мы просто хотим, чтобы вы знали во что ввязываетесь.

Но не давайте глупым страхам взять над вами верх. Когда вы погрузите 25-дюймовый Добсонианец на пару ручных тележек, вы ощутите меньший вес чем у какого-нибудь 8-дюймового катадиоптрика. И, если вы делаете все правильно, то установить Добсонианец гораздо проще, чем очистить пару мусорных баков в день чистоты. Рассмотрите картинки в этой книге и вы увидите, как просто использовать большой телескоп.

Подведем итоги. Некоторые люди с восхищением смотрят через большие телескопы, а некоторые нет. Если вы среди тех людей, которые предпочитают посидеть с книгой у камина, чем мерзнуть за окуляром телескопа, тогда сдыхайте за вашими книгами и не рыпайтесь.

Но если вы обнаружили в себе страстное желание изучать галактики, слабые туманности и лучше видеть планеты — тогда большой телескоп это лучший выбор для вас.

2.2. Самые телескопные соображения.

Соблазненные материалом из этой книги, почувствовавшие возбуждение, вы можете захотеть сразу заказать 36-дюймовое зеркало. Не делайте этого. Хоть вы и можете добиться в этом успеха и построить прекрасный телескоп, все же есть вещи, которые работают против вас. Так говорит история. Когда появились первые большие, подходящие зеркала в 17,5 дюймов, множество строителей бросилось заказывать их. Шло время и в один прекрасный день грузовик UPS привез огромную, тяжелую коробку. Гордые владельцы не могли поверить увиденному. Зеркала были намного больше того о чем они только могли мечтать!

Увы, в то время было намного меньше информации чем в наши дни. И, так как лишь некоторые из этих нетерпеливых строителей видели 17,-дюймовые телескопы, то многие просто не знали насколько БОЛЬШИМ он должен быть. Многие из этих зеркал чахли на заднем дворе в сараях многие годы. Пару десятилетий спустя мы можем с уверенностью сказать, что большинство из них уже в телескопах, но мы не хотим агитировать вас на большой телескоп. Вместо этого мы хотим, чтобы вы все тщательно планировали. Мы хотим, чтобы вы начали свой проект с открытыми глазами. Не делайте ошибок: постройка большого телескопа отнимает уйму времени. Мы хотим, чтобы вы построили свой телескоп и наслаждались им многие годы.

Давайте поговорим о мотивации. Зачем вам нужен большой телескоп? Если владение большим телескопом в трёх штатах является неким видом социального статуса или хвастовства, то у нас есть для вас новости! Среднего наблюдателя как магнитом тянет к большим телескопам. Вы думаете, что построив большой телескоп, то станете центром внимания любой вечеринки навсегда. Ха! Случись однажды, что ваш телескоп перестанет быть самым большим? Куда подевались все наблюдатели? Они все у «еще» большего.

Давайте поговорим об использовании телескопов. Как часто вы выбираетесь из дому и занимаетесь наблюдениями в настоящее время? Вы думаете, что вас удовлетворит трата времени с вашим 36-дюймовым Добсонианцем под городскими небесами на вашем заднем дворе? Если вы правдиво сможете ответить «да», тогда действительно большой телескоп для вас. Иначе поищите что-нибудь поменьше, что вы сможете использовать регулярно. Даже хорошая пара биноклей может быть лучше чем 36-дюймовый Добсонианец пылящийся во дворе.

Давайте поговорим о вашей личной выносливости. Если вы гиперактивны и очень решительны, чтобы брать большой телескоп на ночь для исследований. Если вы можете погружать его, ехать час или больше, устанавливать наблюдать, разбирать, ехать час или больше и разгружать каждый раз, когда захотите понаблюдать, то начнете чувствовать усталость и головную боль каждый раз примысли о телескопе и аспирин вам тут не поможет.

Давайте поговорим о здоровье. Это сложная тема, но если вы заболеваете от сырого ночного воздуха и вас соблазняет перспектива тратить время на холоде, последствия предсказуемы. Аллергии, артриты, ангина и возраст все это может снижать удовольствие от наблюдений. Примите во внимание состояние вашего здоровья, планируя телескоп.

Давайте поговорим о размере и силе. Если вы 5 с небольшим футов и весом 100 фунтов в намокшей одежде, то будет честным сказать, что ваш 25-дюймовый телескоп мечты будет намного больше и тяжелее чем вы сами. Высота окуляра равна фокусному расстоянию главного зеркала, поэтому если у вас 12-дюймовый Добсонианец, то вы наверное сможете наблюдать через него все еще стоя на земле. Не стоит понимать это так, что вам не нужно иметь 25-дюймовый телескопе, но пожалуйста поймите, мы хотим, чтобы вы знали, что вам придется множество раз за ночь карабкаться на лестницу.

2.2.1. Соображения об апертуре телескопа.

Какой большой телескоп действительно «большой»? В 1960 годах каждый мечтал о 8-дюймовом рефлекторе Ньютонианце на механизированной экваториальной платформе. В 1970 годах пределом мечтаний была 12,5 дюймовая апертура. В 80-ые серьезные наблюдатели стремились сделать 17,5 дюймовый Добсонианец. Прогресс 90-ых показал, что каждый хотел бы иметь огромный Добсонианец, и больше и лучше. И кто знает чего мы захотим спустя еще десятилетие — возможно что-нибудь размером в 1 метр. Но несмотря на тенденцию к увеличению, огромные монстры подходят не каждому. Давайте немного покопаемся в самих себе, чтобы понять какой размер нам лучше всего подходит.

Важное слово здесь ВАМ. Конечно, иметь большой телескоп престижно, но не стоит превращать телескоп в символ мужественности. Апертурная зависть — фатальный недуг. Стройте телескоп, который сможете легко использовать ясными ночами. Не нужно чувствовать вину или неполноценность, если у вас не самый большущий телескоп в вашем часовом поясе. Любой телескоп делается прежде всего, чтобы пронзать небеса своим взором и дарить радость вам.

Как различаются телескопы по апертуре?

Ну, 8-дюймовый очень ручной. Короткий и компактный, он может скромно располагаться на крыльце или в углу гаража. Сорок фунтов веса позволяют установить его для наблюдений за пять минут. И он может показать все основные небесные объекты. 12-дюймовый привередливый. От крыльца до заднего двора его можно перетащить за два раза, а третий понадобится для коробки окуляра. Вам понадобится мини-фургон или фургон для транспортировки. Но это телескоп для серьезных исследований на всю жизнь, способный показать огромные планеты, луну и исследовать глубокий космос. Сотни простых галактик. Используйте его на заднем дворе или берите с собой в полевые поездки под черные небеса. Нет никаких сомнений — вы будете счастливы со своим 12-дюймовым телескопом.

Где-то начиная с 16-дюймовой апертуры вы прорветесь в новый класс исследования — тысячи галактик и сфер будут доступны вашему взору. Но теперь вам нужна коротка лестница. Наблюдение становится карабканием. Можно все установить за десять минут, если вы хорошо организованы и не маленького роста. Великолепный телескоп для полуночников и тех, кто проводит все ночи под небесами.

Апертуры в среднем 20-дюймов это другая область. Газовые туманности предстанут в лучшем виде, нежели просто смазанные пятна. Куда бы вы ни направили свой телескоп вы увидите галактики. Ваши друзья скажут вам, что они (задыхаясь!) никогда не видели Вихревую Галактику так хорошо прежде. С другой стороны, наблюдение на вашем заднем дворе больше не оправдывают усилий по установке, потому что 12-дюймовый телескоп уже показывает все на что он способен. Но под темными небесами 25-дюймовый оставляет 12-дюймовый пылиться на задворках. Технически 25-дюймовый телескоп может установить и один человек, но все же лучше иметь друга или двух, кто поможет вам в установке и разделит радость наблюдений.

С 30 – 32-дюймовой апертурой вы ввязываетесь в большую игру с тратой огромного времени на карабкание по лестнице. Эти телескопы мы зовем «Самые большие» в частности еще и из-за того, что вам нужна большая лестница, чтобы добраться до окуляра. Для того, чтобы вы полностью осознали смысл сказанного приведу пример, вы выбираете следующий объект рядом с телескопом и направляете на него телескоп, а вместе с этим и снова двигаете лестницу. К счастью давно придумано приспособление Уранометрия 2000, которое вы прикрепляете снизу и решаете эту проблему, спокойно наблюдая малые галактики. Хотите понаблюдать за двойными квазарами? Конечно, никаких проблем! Вы найдете и их. И, хотя вам нужны компаньоны просто для того, чтобы направлять телескоп на новые вещи вы уже можете начинать длинные зимние серии наблюдения за Туманностью Ориона. Логически, сам процесс наблюдения может стать пугающим, но вы будете вознаграждены прекрасными видами.

36-дюймовые? 40-дюймовые? Вы начинаете подходить к Добсонианским лимитам. Вас раздражает кривизна зеркала, холод и вообще-то вы уже начинаете бояться высоких лестниц. Наблюдение это тяжелая штука, зато с лихвой вознаграждаемая. Звездные скопления выглядят так, словно собираются в перво-звезды. Когда умирающая суперновая звезда взрывается в какой-нибудь удаленной галактике, вы смотрите прямо туда и видите это во всем великолепии. Созидание и разрушение — два обязательных вида деятельности. Дома вы наблюдаете при помощи 12-дюймового телескопа. А когда вы выбираетесь для наблюдений, то 12-дюймовый телескоп помогает вам быстро смотреть в нужную сторону.

Почему это так? Если у вас есть 40-дюймовый телескоп, то почему же вам хочется наблюдать через 12-дюймовый? Учитывая географию вселенной, законы физики и развитие человеческого глаза и мозга, визуальные ощущения получаемые вами от огромных апертур подчиняются закону обратного уменьшения. Сравним 0,2-дюймовую апертуру невооруженного глаза с 2-дюймовой апертурой бинокля, дающей десятикратное превосходство в апертуре и 100-кратное по светочувствительности — астрономический прыжок во вселенную. Другой десятикратный прыжок в апертуре и 100-кратное увеличение светочувствительности дает вам 20-дюймовый телескоп с таким огромным количеством небесных объектов, которые вы не сможете пересмотреть за всю свою жизнь. Третий десятикратный прыжок в размере, который увеличивает ваши возможности до горы Паломар.

Хорошо, эти десятикратные шаги действительно большие шаги. Еще более подходящие двухкратные шаги, большинство наблюдателей соглашаются прыгнуть от 10 дюймовой до 20 дюймовой апертуры, что дает фантастическую выгоду в изображении. В 20-дюймовый телескоп вы можете видеть вещи, которые просто не разглядите в 10-дюймовый из-за ограниченных возможностей его апертуры. Вы можете также ожидать сходную выгоду от прыжка с 20 до 40 дюймов, но выгода будет намного меньше чем вы ожидаете. Причина этого заключается в том, что с 20-дюймовой апертурой вы будете видеть максимум того, что вообще возможно увидеть, так как теперь уже сама атмосфера будет препятствовать в дальнейших наблюдениях сильнее чем размер апертуры. В 40-дюймовый телескоп вы сможете увидеть все больше и ярче, и конечно вы сможете увидеть больше вещей, но атмосфера накладывает свои ограничения. Вы можете ощутить, что польза от наблюдения через 40-дюймовый телескоп не стоит дополнительных ссор и расходов. Но не дайте нам внушить вам предубеждение. Лучший путь испытать острые ощущения ожидает вас на звездных вечеринках и наблюдение через «Самые большие» телескопы, которые вы только сможете найти.

Затем уже вы решите, основываясь на собственном опыте.

Что можно сказать напоследок? С этой книгой вы сможете построить любого размера телескоп. Но мы хотим, чтобы вы были счастливы тем, что построили. При постройке телескопа вам нужно задуматься о том, чтобы использовать его с комфортом. Не выбирайте размер телескопа, если не сможете его транспортировать или устанавливать. Будьте практичными. Для многих наблюдателей 12-дюймовый телескоп гораздо предпочтительнее чем 25-дюймовый. Это потому, что для 12-дюймового не требуется лестницы чтобы достать окуляр, он помещается в ваш автомобиль и во всех смыслах он «дружественен пользователю». С другой стороны 25-дюймовый берет вас в новые галактики и для вас это может быть абсолютно необходимо.

Вообще-то лучше иметь два телескопа. Один большой для «целых ночей» и маленький для быстрых наблюдений. Постройка 8-дюймового необходима в том случае когда вам нужно провести наблюдения, а ни сил ни времени на возню с 25-дюймовым просто нет. Несколько видов планет и двойной звезды или двух достаточно для расслабляющей и приятной астрономии. Лучшее, что вы можете делать на своем заднем дворе под любыми небесами. Может быть он не так хорошо, как телескоп с большой апертурой, но он все равно лучше чем смотреть ТВ. И частично смягчает то, что вы являетесь владельцем большого телескопа, который вывозите только четыре ночи в году при особо хорошей погоде.

Где же действительно полезны большие телескопы, так это при рассмотрении звездных скоплений, мало-известных экзотических объектах и в утешении эго владельца. Если у вас есть деньги, не важно, заработали вы их или нашли, если вы находите интеллектуальное и эмоциональное удовольствие в охоте за никогда ранее не виданные объектами, тогда вперед. Постройте большой телескоп о котором всегда мечтали и найдите Гамбургер Гомеса!

Мы заканчиваем эту главу некоторыми ценными советами.

1. Не продавайте ваш старый телескоп. Если у вас уже есть инструмент, у вас может появиться соблазн продать его и получить деньги на новый телескоп. Не делайте этого! Много лет мы слышали от дюжин серьезных наблюдателей, что они хотели бы вернуть свои старые телескопы. Если только вам действительно не нравится ваш нынешний телескоп, не избавляйтесь от него. Возможности этого маленького телескопа в том, что его легко установить и использовать. И только одна вещь в нем «не правильная» это не телескоп вашей мечты. Но будьте уверены, что если вы сохраните его, то через год или около того вы обнаружите, что используете его снова иногда, восхищенные удобством наблюдения.
2. Читайте эту книгу. Мы серьезно настаиваем на этом и не будем повторять вновь и вновь. Эта книга содержит множество картинок и в этом может быть главный отказаться от внимательного чтения. Делайте это на собственный страх и риск. Кое-что их того, что мы говорим возможно покажется вам устаревшим, но в основном эта книга основана на практическом опыте. Мы понимаем, что эта книга из разряда сделай сам и вы вероятно «пролетели» половину книги и уже сделали половину конструкции вне зависимости от того, что мы говорили. Это хорошо — но помните то, что вы видели на звездных вечеринках — телескопы, которые не сделаны должным образом. Хорошие телескопы хорошо работают, потому что они были хорошо разработаны.

Перед тем, как закончить эту дискуссию мы хотим освежить вашу память: причина по которой вы собираетесь строить телескоп состоит в том, чтобы лучше видеть вселенную. Выбиарайте телескоп, которым будете пользоваться часто.

2.2.2. Вы одержимы?

Если вы, прочитав так много, все еще мечтаете о большой апертуре, тогда давайте на некоторое время дадим свободу мысли. Небо чисто. Оставив записку супруге не беспокоить вас утром, вы убегаете со своим любимым телескопом в темное место. Вы устанавливаете его, превосходно настраиваете главное зеркало. Как только ваши глаза привыкают к темноте вы пьете кофе, ожидая, когда охладится зеркало. Розовый закат темнеет на западе и удивительная панорама превосходного Млечного Пути расстилается над головой.

Вы выбираете объект из Небесного Атласа 2000 и терпеливо настраиваете телескоп на него. Вы бросаете первый долгий взгляд на него и отмечаете это кофе. Вау! Вы думаете о том, как это здорово, наблюдать небо сегодня ночью. Вы открываете Уранометрию 2000 по направлению к объекту в окуляре и осматриваете галактики поблизости. После пары обзоров галактик, планет, слабо видимых сфер вы начинаете понимать, что понадобится как минимум три ночи, чтобы рассмотреть хотя бы объекты на одной странице. С более чем 470 диаграммами вы понимаете, что не закончите никогда.

Пролетают часы и небеса смещаются к западу. Новые скопления звезд восходят на востоке. Вы «открываете» несколько новых объектов для вашего личного списка и чувствуете удовлетворение, зная, что только небольшая группа людей может увидеть их через окуляр.

Вы понимаете, что восходит знакомый объект Мессера, но когда пытаетесь посмотреть, то это практически сшибает вас с лестницы настолько он яркий. Мягкое свечение рассвета касается небес с востока и в итоге вы смотрите на Юпитер. Ночное видение проходит, но картинка действительно хорошая и детальные изображения планет помогают понять, что ночь потрачена не зря. Вы пакуетесь и едете домой с радостным чувством.

Это описание вам подходит? Если да, то забудьте все предупреждения, что мы описывали ранее. Ищите золото и делайте телескоп вашей мечты.

2.3. С чего начать.

В данный момент вы добрались до одной из самых важных глав в этой книге, решающего момента во всех этой телескопостроительной суматохе. В какой последовательности нужно строить телескоп? Можно начать строить с зеркальной коробки и качалки. Хотя их довольно просто сделать и вы будете испытывать огромное чувство удовлетворения от созерцания дела рук своих на верстаке, все же их размеры можно узнать только тогда, когда вы будете знать, как будет сбалансирован ваш телескоп. Если вы ошибетесь в расчетах, то вам придется начинать все заново.

Вместо этого, лучше следуйте плану ниже. Есть хорошие причины почему вы должны строить телескоп в строго определенном порядке. Мы выработали эту последовательность, основываясь на опыте многих телескопостроителей. Постройка телескопа по этому плану сэкономит вам время, деньги, избавит от головной боли и полного верстака фанерных стружек.

Шаг 1. Изучите разные типы телескопов. Если вы новичок в любительской астрономии, то посещайте звездные вечеринки. Если вы уже опытный мастер изучите действие больший Добсонианцев. Будьте уверены в том, что знаете, что делаете.

Шаг 2. Определите оптимальный размер телескопа, который вам нужен. Определите соответствующий размер, вес и простоту использования и оцените ваши финансовые возможности. Пересмотрите эту главу.

Шаг 3. Обдумайте то влияние, которое телескоп окажет на вашу жизнь. Поговорите с супругой, детьми, друзьями. Такой стиль жизни вам подходит? Если у вас появились сомнения, то уменьшите апертуру будущего телескопа на треть и повторите этот шаг.

Шаг 4. Примите твердое решение заказать главное и вторичное зеркала. Без этого шага ничего нельзя делать дальше. Закажите оптику у поставщиков, которые во время выполнят ваш заказ. Смотрите главу 4, где мы выложили наши соображения о выборе и заказе оптики.

Шаг 5. Постройте главную клетку для зеркала. Размеры клети и хвостовых врат определяют размер зеркальной коробки. Вам нужно лишь знать диаметр и толщину зеркала — это может вам подсказать хороший оптик. Смотрите главу 5, где детально описано конструирование зеркальных клеток.

Шаг 6. Постройте вторую клетку. Купите пару листов высококачественной фанеры. После этого определите внутренний диаметр второй клетки, закажите крестовину, держатель второго зеркала и окуляр. Вторая клетка должна быть почти готова до того, как вы сможете установить второе зеркало и определить точку фокуса. Размещение точки фокуса определяет дистанцию между зеркальной коробкой и второй клеткой и эта дистанция и вес второй клетки требует определения центра тяжести трубы в сборке и таким образом глубины зеркальной коробки. Смотрите главу 6 на эту важную тему.

Шаг 7. Постройте зеркальную коробку. Ширина зеркальной коробки зависит от ширины хвостовых врат (которые вы уже сконструировали) и глубина (Высота) зеркальной коробки (см. Табл. 7.1) зависит от веса и удаленности второй клетки (которые вам уже известны). Сделайте зеркальную коробку глубже чем необходимо, таким образом вы сможете аккуратно определить баланс трубы. Забудьте пока о держателях. В Главе 7 детально описано изготовление зеркальной коробки.

Ура! Мы закончили и зеркала прибыли! Сейчас нужно проверить качество наших зеркал.

Шаг 8. Купите алюминиевые трубки. Установите хвостовые врата и зеркальную клеть в законченную зеркальную коробку. Установите главное зеркало в клетку и второе зеркало во вторую клетку. Временно подсоедините вторую клетку к зеркальной коробке и определите фокус. Откорректируйте дистанцию между двумя фокальными точками, лежащим на верхнем краю трубы окуляра. Измерьте дистанцию между верхом зеркальной коробки и низом второй клетки. Определите есть ли баланс в том месте, где вы хотите. Если верх слишком тяжел, передвиньте зеркальную клетку и хвостовые врата на дюйм выше в зеркальной коробке и передвиньте вторую клетку на дюйм ближе. Перепроверьте баланс. После определения баланса трубы осторожно удалите излишек фанеры снизу коробки при помощи болгарки или циркулярной пилы. (Будьте умны и давайте запас прочности, монтируя хвостовые врата на дюйм ниже чем «превосходная» точка баланса). Пока вы делаете это, начинайте проверку вашего зеркала. Когда этот шаг будет сделан, верните зеркала в безопасное хранилище. Смотрите Главу 8 по алюминиевым трубкам.

Шаг 9. Сделайте высотные держатели. Самое время закончить изготовление зеркальной коробки, добавив к ней держатели. Ссылайтесь при этом на главы 7 и 9.

Шаг 10. Сконструируйте качалку. Внутренние размеры качалки вычисляются по наружным размерам зеркальной коробки. Высота качалки определяется по тому с какой степенью свободы она будет качаться. Вырежьте на удерживаемых поверхностях подходящего диаметра и угла держатели. Смотрите главу 10 по качающейся коробке.

Шаг 11. Сделайте основание. Диаметр основания определяется по ширине качалке. Консультируйтесь с главой 10 для детального описания.

Шаг 12. Сделайте зеркальную коробку пыленепроницаемой и перемещаемой на ручной тачке. Смотрите главу 7 где описаны компоненты, которые нужно прикрепить к зеркальной коробке.

Шаг 13. Сделайте соединители на алюминиевых трубках. Для детального описания этих компонентов, которые удерживают трубки, смотрите главу 8.

Шаг 14. Установите главное зеркало. Возьмите зверя за края и отправьте к «первому свету». Прежде чем приглашать всех ваших друзей на большую звездную вечеринку, потратьте пару ночей на исправление всех недоработок. Сделайте все необходимые добавления и украшения и затем закончите все покраской. Смотрите главу 11, где описаны сборка и настройка телескопа. Затем направляйтесь на звездную вечеринку.

Шаг 15. Мысленно перестройте свое сознание от строителя до исследователя. Это трудная фаза. Во время постройки вы чувствовали себя комфортабельно за верстаком и сейчас вы должны выйти в холодную ночь. Мы опишем в главе 12 как помочь вам сделать это.

Главные факторы, контролирующие порядок изготовления это размер зеркальной клети и ширина верхней трубы в сборке. Это позволяет проконтролировать как ваш телескоп будет сбалансирован. Немного можно сделать до того, как эти два компонента будут завершены и настроены. И хотя, кажется, что данный порядок конструирования контринтуитивный, все же тот порядок что предлагаем мы это самый эффективный путь к постройке вашего телескопа.

(Назад)